Задаци за самосталну вежбу (након 5. термина предавања)

1.У колу приказаном на слици су познате отпорности отпорника: R1=5Ω, R2=6Ω и  R3=3Ω. Струја у грани са отпорником R3 има вредност 2А. Израчунати снагу генератора.
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2. У колу приказаном на слици израчунати електромоторну силу извора, ако је: R1=5Ω, R2=8Ω, R3=10Ω, R4=6Ω, R5=3Ω, а струја у грани са отпорником R5 има вредност 10mA.

                              


[bookmark: _GoBack]3. Акумулаторска батерија и отпорник променљиве отпорности образују просто електрично коло. При отпорности променљивог отпорника R1 = 4  јачина струје у колу је I1 = 1,5 A, а када је отпорност тог отпорника R2 = 7  јачина струје у колу је I2 = 1 A.  Израчунати јачину струје кратког споја акумулаторске батерије је.
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4.  У колу приказаном на слици је: IS = 1 A, R1 = 60 Ω, R2 = 40 Ω. Одреди јачина струје I1 и напон UAB. 
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