Probni ispit

1. U električnom kolu prikazanom na slici 1, elektromotorne sile izvora iznose E1 = 12V, E2 = 9 V i E3 = 3 V, dok otpornosti otpornika iznose R1 = 30 Ω, R2 = R3 = 60 Ω. Odrediti:
a. Jačine struja koje protiču kroz grane kola( proizvoljno označiti struje)
b. Snage otpornika 
c. Snage koje kolu predaju izvori 
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2. Kondenzatori kapacitivnosti C1 = 20 pF, C2 = 40 pF i C3 = 30 pF su povezani kao na slici, pri čemu napon između tačaka A i B iznosi 9 V. Odrediti:
a. Ekvivalentnu kapacitivnost mreže 
b. Naelektrisanje koje je proteklo između A i B 
c. Napone na kondenzatorima
d. Naelektrisanja kondenzatora 
e. Energije kondenzatora
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3.Dva provodnika nalaze se na rastojanju od 5 cm i odbijaju se silom od F = 0,576 N/m. 
Kolika je struja koja prolazi kroz provodnike ako je ona: a) ista ( I1 = I2 ), b) I1 = 3 I2 ?
Napomena: obavezno nacrtati sliku; označiti smerove struja kao I sile.
4.a)    Izvesti izraz I izračunati  magnetno polje u centru kružne konture poluprečnika R= 3cm, kroz koju protiče struja i(t) =2 sin 314t
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