Домаћи задатак бр. 5  – Ланчани преносници

У следећем задатку допунити податке (сива поља) на основу задатих услова и проследити мејлом на преглед.

Име и презиме: _________________________
Број индекса: ___________________________
Смена: _________________________________

Задатак 1: Са погонског вратила помоћу једноредног ваљкастог ланца типа 20 B треба пренети снагу  на гоњено вратило. Погонско вратило има учестаност обртања , а гоњено . Брзина ланца је . Одредити главне мере ланчаника. Израчунати степен сигурности против лома услед замора ланца.

Решење:

где је


где је


Ланац 20 B (T10.1, стр. 352):





Једноредни:








Провера пречника:





Задатак 2: Одредити потребне димензије ланчаног пара типа 16 B са једноредним ваљчаним ланцем према стандарду JUS M.C1.821 ако је кинематски преносни однос 3. Потом одредити снагу коју усвојени ланчани пар може пренети у свом радном веку од 20000 h при учестаности  са довољним подмазивањем, ако је средина у којој ради без прашине. Погонска машина је електромотор, а радна машина ради са умереним ударима. Проверити да ли у задатом радном веку неће доћи до површинског и запреминског разарања ланца. Ако постоји опасност од разарања одредити нови радни век у којем неће постојати опасност од разарања.
Подаци:




Тип 16 B

Решење:
Ланац 16 B (T10.1, стр. 352):






Димензије:










Снага:

где су:
 - експериментална носивост
Корекциони фактори за прорачун ланца (T10.2, стр. 353):
   -   фактор врсте ланца
   -   фактор осног растојања

   -   фактор броја ланчаника
x- број ланчаника
   -   фактор преносног односа
   -   фактор подмазивања (без прашине, подмазивае довољно)
   -   фактор радног века
 -   фактор броја зубаца малог ланчаника
   -   фактор спољних динамичких сила (T8.7, стр. 290)
ПМ-електромотор
РМ-са средњим (умереним) ударима

Површинска и запреминска разарања:
Сила у вучном огранку:

где су:
   -   фактор унутрашњих динамичких сила

   -   тангентна сила
   -   обртни момент
   -   угаона брзина

   -   специфична маса (T10.1, стр. 352)
   -   обимна брзина
Запреминско разарање (кидање ланца):
   -   Степен сигурности против лома ламеле услед замора
где су:
  (усвојено)   -   фактор превођења (стр.350)
   -   јачина на кидање (T10.1, стр. 352)
Коментар: доћи ће/неће доћи до кидања
Површинско разарање (хабање):


где je:
   -   додирна површина (T10.1, стр. 352)

где су:
   -   површинска издржљивост зглобова (T10.2, стр. 353)





 мора се кориговати радни век
Корекција:




ПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТНОГ НАСТАВНИКА У ВЕЗИ РЕШАВАЊА ЗАДАТAКА:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
